# 附件2：响应文件模板

**海南师范大学桂林洋校区**

**户外电子屏项目**

**响应文件**

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

**填写说明**

1.供应商根据以下模板提供相应材料，其中有格式的必须严格按照格式提供，没有格式的，可提供相关内容，不限格式。

2.其中第一至第十一项为必须提供材料，未提供视为无效，资格审核不予通过。第十二项为非必须提供材料，可根据实际情况提供。

3.供应商对所提供的全部资料的真实性、合法性承担法律责任。所有材料均加盖单位公章，未加盖或漏盖视为无效。

**一、承诺函**

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受比选文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按比选文件的要求采购。

2、我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

4、我方承诺在本次比选中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到报价最低并不一定获得中标资格。

6、我方在参与本次比选活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称： （公章）

法定代表人： （签字或盖章）

被授权人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**二、法定代表人资格证明书**

（法定代表人参加比选的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是 公司全称 的法定代表人，拟将参加你单位组织的 **比选项目**的采购活动并签署相关文件。

特此证明。

**(\*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)**

**(\*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)**

## 

**法定代表人：(签字或盖章) 签署日期：**

**公司名称：（加盖公章）**

**法定代表人授权委托书**

（非法定代表人参加比选的，出具此授权委托书）

本授权书宣告： 公司全称 之 法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权 被授权人姓名 （职务） 为我公司的比选代理人，该代理人有权在 **比选项目**的采购活动中，以我公司的名义签署采购文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理比选过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

**(\*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)**

**(\*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)**

## 

**(\*此处粘贴被授权人的身份证正面图像或复印件)**

**(\*此处粘贴被授权人的身份证反面图像或复印件)**

**被授权人：(签字或盖章) 联系电话：**

**法定代表人：(签字或盖章) 签署日期：**

**单位名称：（加盖公章）**

**三、营业执照、信用证明等供应商资格证明相关材料**

**四、资格申明信**

我公司在法律、财务和运作上符合比选文件对供应商的资格要求，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵单位可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵单位的要求提交。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**五、报价一览表**

**项目名称：**

|  |  |
| --- | --- |
| **报价（小写）：￥**  **报价（大写）：** | |
| 合同履行期限 |  |
| 项目地点 |  |

注：1.不得填报选择性报价方案，否则比选无效；

2.报价应包括比选文件所规定的采购范围的全部内容；

3.报价包括包含货款、税金、安装、运输、装卸费等一切应当包含的费用

**供应商名称（公章）：**

**法定代表人或被授权人（签字或盖章）**

**日期：**

**六、报价明细表**

**项目名称：**   **单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **单项总价**  **（元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.不得填报选择性报价方案，否则比选无效；

2.报价应包括比选文件所规定的采购范围的全部内容；

3.报价包括包含货款、税金、安装、运输、装卸费等一切应当包含的费用

4.行数可自行添加，但表式不变。

**供应商名称（公章）：**

**法定代表人或被授权人（签字或盖章）**

**日期：**

**七、商务、技术要求响应表**

说明：供应商必须仔细阅读比选公告的所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范条款和相关功能要求的条目列入下表，并对其响应情况进行说明，未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 采购文件技术、商务条款描述  （标★号的为必须响应参数，若未响应视为无效） | 供应商技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外全彩LED显示屏  ★1.像数点间距3.076mm  ★2.显示面积：  化工楼左侧：长6.08米\*高3.04米（1个）  南大门进门两侧：长7.04米\*高3.2米（2个）  3.模组尺寸：320mm\*160mm  4.刷新频率≥3840HZ  5.像素密度点≥105625/㎡  6.刷新频率≥3840HZ  7.最大输入分辨率：  化工楼左侧：1976\*988  南大门进门两侧：2288\*1040  8.亮度≥5000cd/㎡，可自动调节  9.色温：3200-9300K可调  10.最大功耗≤800W/㎡  11.水平可视角度≥120°  12.防护等级：IP65+ |  |  |
| 2 | 钢结构  ★1.主材采用国际材料结构，热镀锌管，材料厚度≥2.5mm  ★2.抗风级别≥12级  ★3.双立柱，柱高2.5米（地上部分至屏幕下端），采用直径为460mm无缝钢管或螺纹管，其配套预埋地基采用规整的正方形，具体尺寸：长2米×宽2米×深2.5米。 |  |  |
| 3 | 不锈钢包边  ★1.背板、侧面及正面包边20cm，全部采用304不锈钢包边（厚度1.5mm），连接处采用焊接工艺 |  |  |
| 4 | 质保期  ★1.保修3年，3年内不收取材料人工费用，终身维护  ★2.质保金5000元，验收完成三年后无息结清。 |  |  |
| 5 | 合同履行期限  ★自合同签订之日起20日历天完成安装和调试 |  |  |

供应商名称： （公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、请在“供应商技术、商务响应情况描述”中列出标的的详细参数情况。

3、“响应情况说明”应按下列规定填写对采购文件技术、商务条款的响应情况：标★号的为必须响应参数，若未响应视为无效；优于的视为正偏离，填写“正偏离”；符合的视为满足，填写“完全响应”；低于的视为负偏离或不满足，填写“负偏离”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

**八、设备主要技术指标和配置**

（供应商提供相关材料）

**九、钢结构设计方案**

（供应商提供相关设计图纸）

1. **售后服务承诺及保障体系**

（供应商提供相关材料）

1. **培训方案**

（供应商提供相关材料）

1. **相似业绩**

（2022年1月1日以来，5万元以上同类建设合同案例合同复印件，最多提供5个）